Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі.

Виконав: Кумпан Максим 44 група

**Тема:** Заходи з охорони праці при роботі з комп’ютером

**Мета заняття:**

Ознайомитись з особливостями роботи користувачів комп’ютерів з точки зору охорони праці та розкладами здоров’я користувачів, що формуються під впливом роботи за комп’ютером.

Ознайомитись з основними завданнями з охорони праці, як системи заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності користувачів комп’ютерів.

Ознайомитись з міжнародним досвітом підвищення рівня охорони праці та інформацією про технічні засоби профілактики порушень стану здоров’я користувачів комп’ютерів.

**Тест 1**

1.На скільки категорій розділяють приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою згідно до ОНТП24-86?  
Б) 3  
2. Розшифруйте поняття ПУЕ-86.

ПУЕ-86 розшифровується як "Правила улаштування електроустановок".   
3. Від чого залежить ступінь вогнестійкості будівель та споруд ?

Ступінь вогнестійкості будівель та споруд залежить від використання вогнестійких матеріалів, правильної конструкції та улаштування протипожежних систем.   
4. Який документ відповідає за розділення будівель та споруд за вогнестійкістю ?

Розділення будівель та споруд за вогнестійкістю визначається відповідно до ДБН В.2.6-31:2016 "Будівництво в Україні. Пожежна безпека будівель і споруд".   
5. Відповідно до чого слід приймати типи протипожежних перешкод та їх мінімальні межі вогнестійкості ?

Мінімальна межа вогнестійкості та тип протипожежної перешкоди приймається відповідно до вимог ДБН В.2.6-31:2016 "Будівництво в Україні. Пожежна безпека будівель і споруд". Тип перешкоди та її вогнестійкість залежать від категорії будівлі та її функціонального призначення.   
6.Назвіть хоча б п‘ять первинних засобів гасіння пожеж.  
7. Якої вантажопідйомності потребують автоцистерни легкого типу ?  
В) до 4т.  
8. Пожежні щити встановлюються на території об‘єкта з розрахунку один щит на площу ...м2.  
А)3000

**Тест 2**

1. А
2. В
3. А
4. Б
5. Б
6. Б
7. Б